|  |
| --- |
| 芜湖市公共资源交易中心湾沚区分中心网络线路改造及环境整治项目采购需求 |
| 序号 | 名称 | 参数、技术规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 配管 | 1.名称：电气配管2.材质：PC3.规格：DN164.配置要求：明敷 | m | 100 |
| 2 | 线槽 | 1.名称：线槽2.材质：PVC3.规格：现场确定 | m | 70 |
| 3 | 配线 | 1.名称：电源线2.型号、规格：RVS-1.0mm23.材质：铜芯 | m | 110 |
| 4 | 双绞线缆 | 1.名称：网线2.规格型号：超六类3.敷设方式：穿管 | m | 450 |
| 5 | 双绞线缆 | 1.名称：电话线2.规格型号：HBV-2\*0.53.敷设方式：穿管 | m | 60 |
| 6 | 电话插座 | 1.名称：电话插座2.规格型号：AP86ZD3.安装方式：距地0.3m4.含插座盒 | 个 | 9 |
| 7 | 网络插座 | 1.名称：网络插座2.规格型号：RJ453.安装方式：距地0.3m4.含插座盒 | 个 | 36 |
| 8 | 排插 | 1.名称：排插 | 个 | 20 |
| 9 | 网络机柜、机架 | 1.名称：机柜2.规格型号：满足建设单位及现场使用要求 | 台 | 3 |
| 10 | 监控摄像设备 | 1.名称：监控摄像头2.规格型号：主材甲供 | 台 | 2 |
| 11 | 显示设备 | 1.名称：监控显示屏2.规格型号：55英寸，支持HDR显示, 二级或以上能效等级，屏幕比例：16:9，扬声器数量：不少于2个，支持多声道，操作系统：Tizen，支持高清：2160p，Q6AQLED量子点4K超高清，运行内存：不小于2GB,存储内存：不小于8G，端口：USB2.0不少于2个，HDMI2.0接口不少于4个,支持有线及无线网络连接3.技术参数：品牌满足建设要求 | 台 | 1 |
| 12 | 双绞线缆测试 | 1.双绞线缆测试2.含各类线缆 | 项 | 1 |
| 13 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1 |
| 14 | 墙面修补 | 1.原内墙面涂料面层铲除2.垃圾清理装车外运，运距自定，弃置点满足建设单位及环保部门要求3.腻子种类：内墙腻子4.刮腻子遍数：两遍5.油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆，两遍 | m2 | 170 |
| 15 | 块料踢脚线 | 1.面层材料品种、规格：瓷砖，高度、颜色与原有相同 | m | 6 |
| 16 | 废旧资料、密集架拆卸和搬迁 | 1.废旧资料、密集架拆卸和搬迁，具体施工内容建设单位现场要求；2.投标人自行测算，此项综合单价包干，结算不作调整。 | 项 | 1 |
| 17 | 窗户保洁 | 1.窗户边框及玻璃冲水清洗干净，包含服务大厅吧台清洁，具体施工内容建设单位现场要求；2.投标人自行测算，此项综合单价包干，结算不作调整 | m2 | 200 |